会议椅参数
1、 参数需求：
1． 数量：22把。
2． 尺寸：坐高≥1200mm-1270mm可调，坐宽≥750mm，坐≥深750mm
3． 面材：环保超纤皮，耐磨耐用。
4． 头枕：升降调节软包头枕，高度可调范围≥50mm，人体工学设计。
5． 填充：扶手高密度聚氨酯定型海棉，回弹性≥95%；海绵密度≥50KG/m³，座背原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性≥35%，环保无毒无异味，长期使用不变形，不塌陷。
6． 基材：环保无毒无异味；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好。
7． 腰靠：升降调节软包腰靠，高度可调范围≥50mm，造型符合人体工学设计。
8． 气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚≥2mm，外管壁厚≥1.5mm，内充氮气，升降行程≥70mm。
9． 底盘：大角度多功能线控底盘，倾仰行程为≥15度，可多档锁定。
10． 椅脚：电镀钢制脚，表面电镀，耐用防锈不褪色，半径≥350mm。
11． 脚轮：静音顺滑，耐磨耐用，不伤木地板。
12． 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
13． 座椅颜色：符合会议室装修风格配色可定制。
2、 商务需求：
1． [bookmark: _GoBack]合同签订之日起15个日历日内供货。
2． 送货、安装、调试不得收取任何费用。
3． 整体非人为损坏免费保修≥5年

