冷冻离心机参数
1、 设备用途：离心样本用。
2、 设备参数：
1． 最高转速≥18800rpm ，最大相对离心力≥26850xg，转速精度：±10rpm。
2． 大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；
3． 无碳刷交流变频电机驱动；
4． [bookmark: _GoBack]双重门锁系统；
5． 不低于20种工作程序选择；
6． 不低于15种加速档/15种减速档选择； 
7． 具有定速计时、启动计时二种功能，点动即瞬时离心功能；
8． 自动平衡，具有不平衡保护；
9． 运行时可任意更改参数，无需停机。 
10． 具有软刹车功能、预制冷功能、快速制冷功能；
11． 磁性转子自动识别
3、 保修时间及交货时间
1. 整机免费保修≥5年，并提供终身硬件和软件免费升级服务
2. 交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货及安装调试
3. 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维护，48小时内解决问题，且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。



