定制会议桌参数
1、 参数需求：
1． 数量：1张
2． 尺寸：长10米、宽2.2米、高0.76米。
3． 桌面主材材质：≥8cm厚纯实木，硬木材质。
4． 处理工艺：原木经过烘干处理，含水率控制8%~12%，防虫防腐碳化处理。
5． 桌面单点承重≥120kg不变形。
6． 其他部分板材：知名品牌E1级刨花板（丰林、露水河、宁丰等）。
7． [bookmark: _GoBack]其它部分表面：知名品牌（志峰、天湘、千年舟、鲁丽、克诺斯邦等）E1级环保三聚氰胺饰面。
8． 五金配件：配备：东泰、悍高、炬森、星徽等知名品牌五金。
9． 漆面工艺：烤漆工艺。
10． 漆面性能：耐刮擦、耐茶水污渍、耐酸碱，漆膜厚度≥0.8mm。
11． 漆面颜色：符合会议室装修风格配色可定制。                   
12． 基材打磨：表面平整度≤0.03mm。
13． 桌面形状：长条形抹角，安装22个五孔插座适配22人位使用。
14． 拼接工艺：实木大板拼接，无缝拼板。
15． 桌面嵌入式线盒：桌面凹槽位配套铝合金多功能线盒五孔电源，按人员位置均匀分布多组隐藏线盒，规整会议线材。
2、 商务需求：
1． 合同签订之日起15个日历日内供货。
2． 送货、安装、调试不得收取任何费用。
3． 整体非人为损坏免费保修≥5年

