技术方案参数确认表
	申请项目：口腔考试基地备用电缆修复项目
	预算：4.97万元
	使用科室：基建与后勤保障处

	技术方案参数：
一、服务内容：华北理工大学建设路校区配电室
1. 服务期限：自开工之日起5个工作日内完工
1. 工程内容： 3*185mm2高压电缆多处故障探测定位、故障点开挖、电缆破损修复、电缆接头制作、电缆绝缘耐压试验、电缆通道恢复、现场土方回填、路面复原、施工垃圾清运、通电调试、竣工资料移交；包含主材、辅材、人工、机械、检测、安全措施、税金等全部费用。具体故障点位以现场勘查为准，包含多段电缆故障修复、电缆中间接头制作、终端头制作、电缆绝缘测试等。
1. 投标资格要求：
1． 具有独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含电力设施维修和试验相关业务。
2． 具备承装（修、试）电力设施许可证，具备有效的安全生产许可证
3． 本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
1. 施工内容及技术要求
1）电缆故障探测：采用电缆故障测试仪对整条电缆多处故障点精确定位。
2）开挖作业：开挖作业做好防护，不得破坏原有管线；开挖完成清理故障点电缆。
3）电缆修复/接头制作：电缆中间接头、终端头制作工艺规范；接头材料必须为合格正规产品，提供产品合格证；电缆绝缘处理、屏蔽层、接地处理符合规范。
4）电缆试验：修复完成后做绝缘电阻测试、耐压试验，试验合格方可通电。
5）通道及现场恢复：电缆沟、埋管、路面、绿化按原状恢复；施工垃圾全部清运离场。
6）通电调试：配合甲方完成送电试运行，确认无发热、漏电、异常。
7）竣工后出具试验报告。
六、付款方式：验收合格后，一次性付清。
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使用科室主任（签字）：           年   月  日
是否向主管院领导汇报             是    □否
归口部门主任（签字）：           年   月  日

