
智能结石分析仪激光器维修维保服务技术参数

一、设备情况及服务要求：
设备名称、品牌、型号及数量：智能结石分析仪，品牌：济南鼎舜；型号：SUN-3G；数量：1台。
[bookmark: _GoBack]故障现象：智能结石分析仪激光器损坏，红外光谱图沉底，一条直线无能量反应。
维修要求：修复后符合设备原厂功能指标要求，相关故障维修更换配件须为原厂配件，完全满足使用科室使用要求。
2、 质保要求：
激光器质保期从合同验收合格之日起十二个月（人为因素损坏除外)。
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